<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao Xmmc="启闭机架油漆、工作桥及安全护栏等维修工程" BiaoDuanNO="1" Jsfs="1" Version="3.1">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="南通市节制闸管理所" ZbrDb="葛女士" Zxr="江苏广和工程咨询有限公司" ZxrDb="邹先生" Bzr="袁先生" Fhr="颜先生" BzTime="2018-08-08" FhTime="2018-08-08" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="1" Dxgcmc="启闭机架油漆、工作桥及安全护栏等维修工程" Je="0.00" Zgj="0.00" Aqwmf="0.00" Gf="0.00">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="启闭机架油漆、工作桥及安全护栏等维修工程" Zylb="1" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="6930EB4C26564BE18BD40970C48EC22" MachineKey="40-8D-5C-0C-4A-62">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.53" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="工程排污费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="10" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="011405001001" Mc="金属面油漆" Xmtz="1、清理构件表面浮灰尘土&#xD;&#xA;2、构件表面除锈打磨（如有）&#xD;&#xA;3、喷涂氟碳漆两度&#xD;&#xA;4、启闭机架表面油漆" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Dw="m2" Sl="576.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="011407001001" Mc="墙面喷刷涂料" Xmtz="1、清理墙面浮灰尘土、青苔，除污后用压缩空气将表面清理干净&#xD;&#xA;2、刷界面剂一道&#xD;&#xA;3、局部5厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆粉面&#xD;&#xA;4、内墙乳胶漆两遍" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="300" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="3" Qdbm="011101005001" Mc="环氧地坪" Xmtz="1、裂缝修补，清理至无灰尘&#xD;&#xA;2、5mm自流平砂浆找平&#xD;&#xA;3、环氧地坪漆专用底漆&#xD;&#xA;4、环氧面漆&#xD;&#xA;5、罩面漆&#xD;&#xA;6、画相关标线&#xD;&#xA;7、具体要求以甲方要求为准&#xD;&#xA;8、启闭机机房处" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Dw="m2" Sl="900" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="4" Qdbm="011101001001" Mc="水泥砂浆楼地面" Xmtz="1、破损地面铲除清理&#xD;&#xA;2、建筑垃圾运至指定位置（另计）&#xD;&#xA;3、工作便桥桥面" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Dw="m2" Sl="260" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="5" Qdbm="011101001002" Mc="水泥砂浆楼地面" Xmtz="1、20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光&#xD;&#xA;2、工作便桥桥面" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Dw="m2" Sl="260" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="6" Qdbm="011101005002" Mc="环氧涂层" Xmtz="1、表面清理打磨&#xD;&#xA;2、300um环氧涂层&#xD;&#xA;3、工作便桥桥面" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Dw="m2" Sl="260" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="7" Qdbm="011405001002" Mc="栏杆油漆" Xmtz="1、用刷子或无油无水压缩空气清除灰尘及锈垢，满足刷漆要求&#xD;&#xA;2、喷银灰色金属漆二度&#xD;&#xA;3、工作便桥两侧栏杆油漆&#xD;&#xA;4、工程量金属面展开面积计算" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Dw="m2" Sl="380" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="8" Qdbm="011405001003" Mc="金属面油漆" Xmtz="1、清除构件表面浮灰尘土，锈斑污垢后，喷银灰漆二度&#xD;&#xA;2、检修闸门油漆" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Dw="m2" Sl="380" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="9" Qdbm="011405001004" Mc="碳化处理" Xmtz="1、基面清理：采用喷砂处理清除构件表面浮灰尘土、锈斑，除污后用压缩空气或高压水将表面清洗干净；浆涂层&#xD;&#xA;2、碳化区域局部补强：凿除碳化层，刷一层环氧厚浆基液，用环氧砂浆修补平整，再刷一层环氧基液后粘贴一层玻璃钢布；&#xD;&#xA;3、刷环氧厚浆涂料（灰色）：待砼整个工作基面用环氧腻子刮平后涂刷HS52-S4环氧涂料，先一层底漆，底漆必须与砼充分粘合且使砼毛细孔封闭，待底漆风干后再刷第二、三层涂料，涂面层涂料时注意厚度均匀，表面平整光滑&#xD;&#xA;4、胸墙排架部分" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Dw="m2" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="10" Qdbm="011101001003" Mc="水泥砂浆楼地面" Xmtz="1、破损地面铲除清理&#xD;&#xA;2、建筑垃圾运至指定位置（另计）&#xD;&#xA;3、防汛物资仓库" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Dw="m2" Sl="78" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="11" Qdbm="011101001004" Mc="水泥砂浆楼地面" Xmtz="1、20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光&#xD;&#xA;2、防汛物资仓库" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Dw="m2" Sl="78" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="12" Qdbm="011101005003" Mc="环氧涂层" Xmtz="1、表面清理打磨&#xD;&#xA;2、环氧地坪漆二度&#xD;&#xA;3、防汛物资仓库" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Dw="m2" Sl="78" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="13" Qdbm="011401002001" Mc="金属门油漆" Xmtz="1、基层处理,清理干净&#xD;&#xA;2、绿色氯化橡胶漆二度封闭&#xD;&#xA;3、防盗门油漆" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="14" Qdbm="011407001002" Mc="墙面喷刷涂料" Xmtz="1、粉刷面基层清理，局部白水泥腻子两遍找平&#xD;&#xA;2、外墙涂料两遍见新，颜色以甲方要求为准&#xD;&#xA;3、围墙及配电房" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="1760" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="15" Qdbm="050307006001" Mc="铁艺栏杆" Xmtz="1、铁艺栏杆修补&#xD;&#xA;2、样式及高度同原有栏杆" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="16" Qdbm="011405001005" Mc="金属面油漆" Xmtz="1、基层清理，铁艺护栏油漆两遍" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Dw="m2" Sl="905" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="17" Qdbm="011204003001" Mc="块料墙面" Xmtz="1、凿除原破损或剥落面砖，刷水泥浆后，用5mm厚1：2水泥砂浆贴面砖（样式同原贴面）&#xD;&#xA;2、建筑垃圾运至制定位置（另计）" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="18" Qdbm="011407001003" Mc="墙面喷刷涂料" Xmtz="1、清理浮灰尘土后刷真石漆两度。" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="99" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="19" Qdbm="011405001006" Mc="金属面油漆" Xmtz="1、表面处理&#xD;&#xA;2、涂橙红色氯化橡胶漆两度&#xD;&#xA;3、浮筒样式详见图纸" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Dw="m2" Sl="180" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <QdBt Xh="" Mc="保洁船码头部分" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="011204001001" Mc="石材墙面拆除" Xmtz="1.原码头处石材面拆除" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="5.19" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="010503005001" Mc="压顶" Xmtz="1、新老混凝土面凿毛&#xD;&#xA;2、C30混凝土（含模板）&#xD;&#xA;3、设置伸缩缝同原墙面" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Dw="m3" Sl="3.24" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="010501001001" Mc="垫层" Xmtz="1、C20混凝土填实（含模板）" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="16.15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="010516003001" Mc="植筋" Xmtz="1、直径12三级钢" Jsgz="按数量计算" Dw="个" Sl="87" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="010515001001" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、直径12以内三级钢" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="0.227" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="011102001001" Mc="石材楼地面" Xmtz="1、50mm1：2水泥砂浆&#xD;&#xA;2、400*400*50mm芝麻白火烧面花岗岩" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="43.25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="011102001002" Mc="石材楼地面" Xmtz="1、30mm1：2水泥砂浆&#xD;&#xA;2、400*300*20mm芝麻白火烧面花岗岩" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="8.65" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="011204001002" Mc="石材墙面" Xmtz="1、30mm1：2水泥砂浆&#xD;&#xA;2、400*300*20mm芝麻白火烧面花岗岩" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="5.19" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="011505002001" Mc="系船柱" Xmtz="1、具体做法详见50KN系船柱结构图&#xD;&#xA;2、含预埋件、油漆等" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="011502001001" Mc="橡胶护舷" Xmtz="1、做法详图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="2.4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="其他项" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="010103002001" Mc="建筑垃圾外运" Xmtz="1、自行考虑" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="3.1" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011703001001" Mc="其他项目费" Xmtz="1、投标人自行勘察现场，根据现场实际所施工条件，综合考虑措施费用" Jsgz="1.按建筑面积计算&#xD;&#xA;2.按施工工期日历天数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>