附件1：

**项 目 需 求**

1、项目名称：2019年省级水利工程维修养护项目监理

2、本项目采购预算为2019年省级水利工程维修养护项目施工中标价的3.3%，报价超过采购预算的为无效响应文件。本项目资金来源为2019年省级水利工程维修养护项目经费，维修养护项目总投资约113.2万，本次招标为监理招标。

2、监理服务期限：自施工准备阶段至保修（含缺陷责任期）阶段结束。

3、质量要求：合格。

4、2019年省级水利工程维修养护项目监理，主要包括工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理。协助业主办理图纸审查和各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、对工程竣工结算初步审核、组织协调施工现场各方关系等。

5、2019年我所省级水利工程维修养护项目共有三项，分别为新江海河闸下游两岸安全防护、石工建筑物修复等；新江海河闸发电机组及相关控制柜更新；双桥套闸工作钢便桥。

新江海河闸下游两岸安全防护、石工建筑物修复等项目主要内容：新江海河闸管理设施的更新改造、下游排水沟破损修补及块石护坡的修补。

新江海河闸发电机组及相关控制柜更新项目主要内容：将新江海河闸原自动化控制室两台动力控制柜换新后移至原发电机房，拆除原有发电机组，异地改造发电机房，配置一台120KW的柴油发电机组及设备基础，作为备用电源。同时将原有自动化控制室进行恢复改造。

双桥套闸工作钢便桥项目主要内容：双桥套闸钢便桥采用下承式简支钢桁架桥，总长13.49m，总宽1.772m。为不影响下闸首主闸门运行，在闸墩上各布置一个支撑钢箱梁，钢箱梁断面尺寸为72×40cm。在钢便桥两侧各布置钢爬梯一座，宽60cm。上闸首西闸墩增加工作钢爬梯1座，宽60cm。钢爬梯与闸墩采用植筋焊接固定。

报 名 回 执

南通市新江海河闸管理所：

贵单位的“2019年省级水利工程维修养护项目监理”的竞争性谈判公告我方已知悉。我单位将报名参与该项目的投标，在收到领取竞争性谈判文件通知后我单位将及时按要求领取并按竞争性谈判文件中的要求递交投标响应文件。

报名单位： (盖公章)

联系人： 电话：

二○一九年 月 日